## Kerkenbos 1332



6546 BG Nijmegen

[info@roltechniek.com](mailto:info@roltechniek.com)

T: 0031 – 24 20 60 140


F: 0031 – 24 84 58 087

[www.roltechniek.com](http://www.roltechniek.com/)

ROL TECHNIEK BENELUX B.V.

**BESTELFORMULIER**

**HELIOS HOUTEN JALOEZIEËN**



**B**

**C**

Binnenkant glaslat binnenkant glaslat. Buitenkant glaslat - binnenkant glaslat.

Meten op het **MIDDEN** van de glaslat, dus **NIET** strak op het glas.

Bij **rechte** glaslatten de B maat **-3 mm** opgeven.

|  |
| --- |
| **Besteldatum;**  **Vrijhangend; Breedte lamellen;**  **Firmanaam;**  **Uw referentie; ja nee 25mm 50mm**  **Gewenste bediening;**  KD - bediening stok links en koord rechts DK – bediening stok rechts en koord links    K - bediening stok en koord links D – bediening stok en koord rechts |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AANTAL** | **MAAT B** | **MAAT C** | **KLEUR VOORLIJST** | **KLEUR LAMELLEN** | **LINKS/RECHTS** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |