## Kerkenbos 1332

6546 BG Nijmegen

info@roltechniek.com

T: 0031 – 24 20 60 140

F: 0031 – 24 84 58 087

[www.roltechniek.com](http://www.roltechniek.com/)

ROL TECHNIEK BENELUX B.V.

**BESTELFORMULIER**

**HELIOS HOUTEN JALOEZIEËN**

**B**

**C**

Binnenkant glaslat binnenkant glaslat. Buitenkant glaslat - binnenkant glaslat.

Meten op het **MIDDEN** van de glaslat, dus **NIET** strak op het glas.

Bij **rechte** glaslatten de B maat **-3 mm** opgeven.

|  |
| --- |
| **Besteldatum;**  **Vrijhangend; Breedte lamellen;****Firmanaam;** **Uw referentie; ja nee 25mm 50mm****Gewenste bediening;** KD - bediening stok links en koord rechts DK – bediening stok rechts en koord links  K - bediening stok en koord links D – bediening stok en koord rechts   |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AANTAL** | **MAAT B** | **MAAT C** | **KLEUR VOORLIJST** | **KLEUR LAMELLEN** | **LINKS/RECHTS** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |