## Kerkenbos 1332



6546 BG Nijmegen

[info@roltechniek.com](mailto:info@roltechniek.com)

T: 0031 – 24 20 60 140


F: 0031 – 24 84 58 087

[www.roltechniek.com](http://www.roltechniek.com/)

ROL TECHNIEK BENELUX B.V.

**BESTELFORMULIER**

**KALIS JALOEZIEËN**



**B**

**C**

Binnenkant glaslat-binnenkant glaslat. Buitenkant glaslat-binnenkant glaslat.

Meten op het **MIDDEN** van de glaslat, dus **NIET** strak op het glas.

Bij **rechte** glaslatten de B maat **-3 mm**. opgeven.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Besteldatum; Breedte lamellen;**  **Firmanaam;**  **Uw referentie; 16mm 25mm**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **AANTAL** | **MAAT B** | **MAAT C** | **KLEUR VOORLIJST** | **KLEUR LAMELLEN** | **RECHTS/ LINKS** | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |