## Kerkenbos 1332

6546 BG Nijmegen

info@roltechniek.com

T: 0031 – 24 20 60 140

F: 0031 – 24 84 58 087

[www.roltechniek.com](http://www.roltechniek.com/)

ROL TECHNIEK BENELUX B.V.

**BESTELFORMULIER**

**KALIS JALOEZIEËN**

**B**

**C**

Binnenkant glaslat-binnenkant glaslat. Buitenkant glaslat-binnenkant glaslat.

Meten op het **MIDDEN** van de glaslat, dus **NIET** strak op het glas.

Bij **rechte** glaslatten de B maat **-3 mm**. opgeven.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Besteldatum; Breedte lamellen;****Firmanaam;****Uw referentie; 16mm 25mm**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AANTAL**  | **MAAT B** | **MAAT C** | **KLEUR VOORLIJST** | **KLEUR LAMELLEN** | **RECHTS/ LINKS** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

 |