
YANA,YANA PLUS & YANA DIM OUT ROLGORDIJNEN



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YANA PLUS: altijd invullen of het belijnd **(B)** of sluitend **(S)** moet zijn i.v.m. verschil in hoogtes van ramen die langs elkaar zitten. Dan zal het niet altijd helemaal sluiten wanneer belijnd. | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Kleur cassette & Geleiders   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |   9001 9016 7016 Afwijkende RAL |   Besteldatum:  Firmanaam:  Uw Referentie:  Merk kozijn: | | | | | | | | |
| AANTAL | MAAT A | MAAT B | MAAT C | MAAT D  YANA  PLUS | MAAT  E  YANA  PLUS | STOFNUMMER | LINKS/  RECHTS | BELIJND OF  SLUITEND YANA  PLUS: **B/S** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opmerkingen: | | | | | | | | |