YANA,YANA PLUS & YANA DIM OUT ROLGORDIJNEN



|  |
| --- |
| YANA PLUS: altijd invullen of het belijnd **(B)** of sluitend **(S)** moet zijn i.v.m. verschil in hoogtes van ramen die langs elkaar zitten. Dan zal het niet altijd helemaal sluiten wanneer belijnd.  |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kleur cassette & Geleiders

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

 9001 9016 7016 Afwijkende RAL |

Besteldatum:Firmanaam:Uw Referentie:Merk kozijn: |
| AANTAL | MAAT A | MAAT B | MAAT C | MAAT DYANAPLUS | MAAT EYANAPLUS | STOFNUMMER | LINKS/RECHTS | BELIJND OFSLUITEND YANAPLUS: **B/S** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opmerkingen:  |